{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Foglio1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Foglio1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":21,"rows_kept":14,"merged":[[1,0,1,20],[7,0,7,20]]}
["Serie","STO ","Filtro","Comando in Freqenza","Uscita in Frequenza","Ingressi Digitali","Ingressi Analogici","Uscite Digitali OC","Uscite Relè","Uscite Analogiche","Plc","Brake","Tastiera Remotabile","Scheda I/O","Scheda Encoder","ModBus RTU","CanBus","ModBus TCP","Profinet","Ethercat","Ethernet IP"]
[]
["EL","---","SI/disab","---","---",6,1," ---",1,1,"---","---","---","---","---","SI","---","---","---","---","---"]
["E","---","SI/disab","---","---",6,2,1,1,1,"500 step","SI","SI","SI","SI","SI","OPZ","---","---","---","---"]
["ME330","SI/NO*","SI/NO*","10 KHz","---",5,1,1,1,1,"---","SI","---","---","---","SI","---","---","---","---","---"]
["MS300","SI/NO*","SI/NO*","33 KHz","33 KHz","7(6)","2*",3,1,1,"2K step","SI","SI","---","---","SI","OPZ","OPZ","---","OPZ","OPZ"]
["C2000","SI","SI/NO","---","100 KHz","8(5)","3*",3,2,2,"10K step","SI","SI","SI","SI","SI","OPZ","OPZ","OPZ","OPZ","OPZ"]
[null,null,"SI/NO"]
[]
["Note"]
[]
["* = -10...10 Vdc"]
[]
["Ordinabili Con o Senza"]